|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施人員 |  | 負責區域 |  | | 實施日時 |  | |
| 檢查重點 | | 檢查狀況  （處置情形） | | | 檢查狀況  （處置情形） | | |
| 1. 安全門（防火門）之自動關閉器動作正常 | |  |  | |  |  | |
| 1. 防火鐵捲門下之空間無障礙物 | |  |  | |  |  | |
| 1. 樓梯不得以易燃材料裝修 | |  |  | |  |  | |
| 1. 安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品 | |  |  | |  |  | |
| 1. 安全門無障礙物並保持關閉 | |  |  | |  |  | |
| 1. 安全門常關不上鎖 | |  |  | |  |  | |
| 1. 樓梯間未堆積雜物 | |  |  | |  |  | |
| 1. 避難通道有確保必要之寬度 | |  |  | |  |  | |
| 1. 避難逃生路線圖依規定設在明顯處 | |  |  | |  |  | |
| 1. 其它： | |  |  | |  |  | |
| 狀況回報 | |  | | |  | | |
| 防火管理人處置情形暨簽章 | | | | 管理權人處置情形暨簽章 | | | |
|  | |  | |  | | |  |

備考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：Ｏ→符合規定、Ｖ→立即改善後符合規定、Ｘ→無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。